Impuls-Wandkühlregal ELUX EH750-SHOW 1250
Datenstand: 06.12.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48977501250131 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- Modulsystem, kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, schräg, Rückwand geschlossen, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- elektronische EC-Energiesparlüfter
- 2 x Glasschiebetür, Thermoglas, ergonomische Griffleiste (je Tür)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), 4000 K (Neutralweiß)
- Bautiefe in mm: 660, Fronthöhe in mm: 480
- elektronische Steuerung
- Easy Touch Control, Temperaturregelung
- automatisches Kondensator-Reinigungsprogramm
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Frontblenden, Frontober- und Seitenteile auch in anderen Farbtönen auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Weitere Modelle auf Anfrage erhältlich. NordCap Service-Angebote und Lösungen zu Planung und Aufbau finden Sie unter www.nordcap.de/themenwelten/ladenbau-leh-und-pos 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	660
Höhe (außen):	1560

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,94 kW | 230 V | 1P+N +T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	12,83
Energieverbrauch/ annum:	4686
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	248
Nettogewicht (kg):	155 

SONDERZUBEHÖR
Seitenteil, verglast, für Serie ELUX EH 750