ECO Lift-Salamander ESE-60
Datenstand: 31.05.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472216017 

- für GN 1/1
- gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl, kippbar, höhenverstellbare Haube
- mechanische Steuerung
- Tropfschale zur Reinigung entnehmbar
- 2 x Heizzone, separat regelbar (linke und rechte Heizzone) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	450
Höhe (außen):	500

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	4,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	54
Nettogewicht (kg):	47 

SERIENZUBEHÖR
1 x Grillrost, hartverchromt, B x T in mm: 600 x 350 

SONDERZUBEHÖR
Wandhalterung für Salamander