COOL-LINE Wandkühlregal CHAMONIX-T 100
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	506030100 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- 2 x Schiebetür, Isolierglas
- LED-Beleuchtung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1000
Tiefe (außen):	745
Höhe (außen):	1995

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	422 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,58 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	1091
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl-Auslagefläche, Seitenverkleidung schwarz 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	151
Nettogewicht (kg):	166 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar
Preisschiene, je Regalboden, H in mm: 40