COOL-LINE Tiefkühl-Lagerschrank RNX 400 GL
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451400800 

- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x CHR-Volltür, selbstschließend, Aluminium-Profil, Schloss, Druckausgleichsventil, durchgehende Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturalarm, Türalarm, Hauptschalter
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	643
Höhe (außen):	1875

Tiefe (Korpus):	625

Tiefe bei geöffneter Tür:	1197

Breite (innen):	460
Tiefe (innen):	448
Höhe (innen):	1611 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	400
Nettoinhalt (l):	221 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	105
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,57 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	87
Nettogewicht (kg):	77 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost, B x T in mm: 465 x 160
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Transportrollen, hinten
6 x Verdampferrost, mit Aluminiumrahmen, feststehend, B x T in mm: 425 x 412