Kühl- | Tiefkühlinsel UKI COMBI 1500 BLACK
Datenstand: 06.06.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4355871015 

- zur Kühlung und Tiefkühlung von verpackten Lebensmitteln
- umlaufende Edelstahl-Wagenstoßleiste
- Glasschiebedeckel
- LED-Innenbeleuchtung (horizontal)
- Stapelgrenze in mm: bis 285
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Digitalanzeige, Bluetooth und NFC Konnektivität, HACCP-konformer Datenexport
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme) 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1512
Tiefe (außen):	1010
Höhe (außen):	975

Breite (innen):	1360
Tiefe (innen):	790
Höhe (innen):	300 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	480
Nettoinhalt (l):	320 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät (fahrbar) 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	149
Anschlusswert (Elektro):	1,25 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	9,69
Energieverbrauch/ annum:	3537
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-18 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverlackbeschichtet, RAL 9005 (Tiefschwarz) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	278 

SERIENZUBEHÖR
2 x Rollen
2 x Rollen, mit Bremse
2 x Schiebedeckel, Glas
? x Preisschienen