COOL-LINE Tiefkühl-Lagerschrank LF 625 N ECO
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	465150625 

- für GN 2/1
- Umluftventilator
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, werkseitig gegen Aufpreis wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- Maschinenfach untergebaut 
 
Hinweis:
Wir empfehlen den Anschluss an den bauseitigen Abfluss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	670
Tiefe (außen):	909
Höhe (außen):	1945

Tiefe bei geöffneter Tür:	1500

Breite (innen):	550
Tiefe (innen):	744
Höhe (innen):	1425 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	600
Nettoinhalt (l):	419 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	5,86
Energieverbrauch/ annum:	2139
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-25 bis -10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	130
Nettogewicht (kg):	123 

SERIENZUBEHÖR
2 x Stellfüße, justierbar
4 x Transportrollen
5 x Tragrost GN 2/1 und 5 Paar Auflageschienen