Glastürtiefkühlschrank TK 300 G
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435203010 

- 1 x Glastür, Isolierglas, Aluminium-Rahmen, Scheibenheizung, Schloss, Metallgriff, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken
- mechanische Steuerung
- manuelle Abtauung, Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss 
 
Hinweis:
Auch als "Side by Side"-Einheit mit der Kühlschrankserie KU 380 kombinierbar. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	595
Tiefe (außen):	640
Höhe (außen):	1840

Tiefe bei geöffneter Tür:	1170

Breite (innen):	470
Tiefe (innen):	440
Höhe (innen):	1555 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	300
Nettoinhalt (l):	270 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	85
Anschlusswert (Elektro):	0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	8,27
Energieverbrauch/ annum:	3017
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-14 bis -24 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	80
Nettogewicht (kg):	95 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Rollen, hinten
6 x Verdampferplatte, feststehend, bis zu 30 kg belastbar, B x T in mm: 470 x 413