Tiefkühlaggregat TYP 6 TK IoT R-455A
Datenstand: 25.10.2025 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710803006-G-FHW-0 

- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	851
Höhe (außen):	1910

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	1000
Anschlusswert (Elektro):	2,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	21,80 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	135