Abfallkühler AFK 120-2 Z
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	485102847 

- vorgezogene Decke als Wetterschutz
- 2 x Flügeltür, Schloss, Einfüllöffnung (in der Decke), Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung (hinter der Blende)
- Maschinenfach rechts
- Plattenverdampfer, CNS, korrosionsbeständig 
 
Hinweis:
Lieferung fertig montiert, ohne Mülltonnen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1650
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	1060

Tiefe bei geöffneter Tür:	1310

Breite (innen):	1200
Tiefe (innen):	595
Höhe (innen):	930 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	730
Nettoinhalt (l):	240 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-134a vorinstalliert 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 15 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	180
Nettogewicht (kg):	162 

SONDERZUBEHÖR
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere links angeschlagen
Klappenschloss (1) für Serie AFK, Klappe / Scharniere rechts angeschlagen