Elektro-Bain-Marie EBM6 / 1/1T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	472116040 

- für GN 1/1-150
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Rohrheizkörper (außen liegend) mit Sicherheitsthermostat
- tiefgezogenes Becken
- Wasserfüllmarkierung, Wasserablauf nach vorn regelbar
- thermostatische Temperaturregelung, Kontrolllampe 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	350
Tiefe (außen):	600
Höhe (außen):	300

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,30 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	16
Nettogewicht (kg):	11 

SONDERZUBEHÖR
Deckel für GN-Becken 1/1, für Bain-Maries der Serie SNACK 600
Siebboden für GN-Becken 1/1, für Bain-Maries der Serie SNACK 600
seitlicher Klemmsteg, zum Verbinden von Geräten der Serie SNACK 600