COOL-LINE Tiefkühlschrank TKU 600
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451560300 

- für GN 2/1
- 15 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 75
- 1 x Volltür, selbstschließend, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Hauptschalter, LED-Display
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- Verdampfer, korrosionsbeständig
- Inverter-Kompressor 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	700
Tiefe (außen):	850
Höhe (außen):	2045

Tiefe bei geöffneter Tür:	1475

Breite (innen):	534
Tiefe (innen):	685
Höhe (innen):	1485 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	546
Nettoinhalt (l):	410 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,03
Energieverbrauch/ annum:	1105
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4372, Rückwand: verzinkter Stahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	122
Nettogewicht (kg):	109 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenrost
3 x GN-Tragrost 2/1
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 75 bis 90