Wärmeregal SCARLET 120 SLIM
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	41863512010 

- geschlossene Seitenteile (Panorama Seitenteile auf Anfrage gegen Aufpreis möglich)
- 2 x Halogen-Wärmebrücke (500 W je Brücke) (unter der Decke und jedem Regalboden)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Hauptschalter 
 
Hinweis:
Maßangaben gelten nur für die Grundmodelle des Gerätes. Maß-Änderungen durch Zubehöre sind möglich, Hinweise finden Sie in den Zubehörtabellen. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	635
Höhe (außen):	1855

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	621
Nettoinhalt (l):	299 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	4,30 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	65 °C 

VERKLEIDUNG
außen:	plastifiziertes Stahlblech, weiß, Aluminium-Profile 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
3 x Regalboden
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in Standard-RAL-Farbton
Außenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, Seitenteile außen und untere Frontblende in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
Drehtüren für SCARLET 120 SLIM, frontseitig, 2 Drehtüren, optional mit Schloss, bitte Türanschlag angeben
Glastüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, zum rückseitigen Beschicken des Regals
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in Standard-RAL-Farbton
Innenlackierung ALASKA 120 / SLIM 120 / SCARLET 120 SLIM, in vom Standard abweichenden RAL-Farbton
LED-Displayaufsatz, beleuchtet, für SCARLET 120 SLIM
Panoramaseitenteil, für Serie SCARLET SLIM
Rollensatz, für Serie SCARLET SLIM
Tablettrutsche, für SCARLET 120 SLIM
Volltüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, CNS, zum rückseitigen Beschicken des Regals
Volltüren für SCARLET 120 SLIM, rückseitig, weiß, zum rückseitigen Beschicken des Regals