Sushi-Kühltisch SUSHIDETTE
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	402729692 

- für GN 1/1
- zur Kühlung von verpacktem Fisch (für Sushi) geeignet
- 4 x CNS-Halbschublade
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Tauwasserablauf für bauseitigen Anschluss, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	955
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	850

Breite (innen):	870
Tiefe (innen):	550
Höhe (innen):	520 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	250
Nettoinhalt (l):	94 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,32 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,00
Energieverbrauch/ annum:	1100
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	50 - 70 % 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	97
Nettogewicht (kg):	85