Gewerbekühlschrank KU 400 INOX
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711231001-0-M-0 

- für EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 100° feststehend, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Gestell für Auflageschienen (Abstand in mm: 60), werkzeugfrei wechselbar
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Kompressorstop), Tauwasserschale am Geräteboden, herausziehbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	605
Höhe (außen):	1990

Tiefe bei geöffneter Tür:	1370

Breite (innen):	680
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	1360 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	500
Nettoinhalt (l):	304 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	120
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,87
Energieverbrauch/ annum:	683
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	1 bis 5 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	128
Nettogewicht (kg):	103 

SERIENZUBEHÖR
3 x EN-Tragrost 600 x 400 mm, rilsaniert, bis zu 30 kg belastbar
4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 95 bis 155