Kälteaggregat TYP 1 IoT
Datenstand: 25.09.2024 - 19:55 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46710802001-G-FHW-0 

- EC-Lüfter, Lüfterstopp nach Türöffnung 
 
Hinweis:
Nicht für Außenaufstellung geeignet! 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	768
Höhe (außen):	1910

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-455A
Kältemittel-Füllmenge (g):	470
Anschlusswert (Elektro):	0,65 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	4,90 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	104