Einfahr-Regenerationsofen RRFF 40 E
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	437052040 

- für GN 1/1 oder GN 2/1
- zur Aufnahme von Hordengestellen und Tellerhordenwagen
- automatische Feuchtigkeitsentlüftung, autoreverser Lüfterradbetrieb
- 1 x Volltür, 3-Punkt-Verschluss, Drehgriff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar, hitze- und alterungsbeständige Dichtung
- Edelstahl-Stoßschutz (im Garraum)
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, flacher Edelstahlboden
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- LED-Display (4,3 Zoll), Touch-Screen, multilingual, Hauptschalter, Taste für Start / Stopp, CLIMACHEF-System, automatische Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, Zeit-, Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung, Startverzögerung möglich, akustisches Signal am Ende des Zyklus, Warmhaltefunktion
- Temperaturverringerung am Ende des Regenerationszyklus
- bauseitiger Wasseranschluss
- Verkabelung / Komponenten leicht erreichbar
- Umluft-Beheizungssystem, Sicherheitsthermostat 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Hordenwagen. Auch als Durchfahrmodell auf Anfrage gegen Aufpreis erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1179
Tiefe (außen):	1263
Höhe (außen):	1967

Tiefe bei geöffneter Tür:	2119

Breite (innen):	780
Tiefe (innen):	965
Höhe (innen):	1860 

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	23,20 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	328
Nettogewicht (kg):	245 

SERIENZUBEHÖR
1 x 1-Punkt-Kerntemperaturfühler
1 x USB-Schnittstelle zum Auslesen von HACCP-Daten 

SONDERZUBEHÖR
Hordenwagen GN 2/1, für HHFF und RRFF 40, B x T x H in mm: 595 x 691 x 1780
Multipunkt-Kerntemperaturfühler
Nadel-Kerntemperaturfühler
Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 40, für 126 x Teller, Ø in mm: 230 - 310, B x T x H in mm: 560 x 905 x 1750
einstellbare Lüfterdrehzahl
thermische Decke für Hordenwagen GN 2/1, für HHFF und RRFF 40
thermische Decke für Tellerhordenwagen, für HHFF und RRFF 40, für 126 x Teller