Impuls-Wandkühlregal ONYX SV 700-1475 1250 M1
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454700147512501 

- zur Kühlung und Präsentation von verpackten Fleischwaren, Lebensmitteln und Molkereiprodukten
- kanalisierbar, "Back to back"-Einheit oder 360°-Einkaufsinsel
- Aufbau, eckig, Rückwand geschlossen, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- Bautiefe in mm: 700, Fronthöhe in mm: 490
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Hauptschalter, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Frontpaneel zur Reinigung entnehmbar 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Kanalisierbar mit ONYX SV M1, M2 oder dem TK-Regal ONYX-BT. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. Auch mit T in mm: 850 auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1250
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	1500

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	2 x 150
Anschlusswert (Elektro):	2,48 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	25,90
Energieverbrauch/ annum:	9453
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 2 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, Frontblenden in weiß, Sockelfarbe in grau 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	290 

SERIENZUBEHÖR
3 x Regalboden, je Modul
PVC-Rammschutz, frontseitig
Preisschiene, je Regalboden 

SONDERZUBEHÖR
Kanalisierung-Kit, für Serie ONYX SV 700-1475
LED-Beleuchtung, für ONYX SV 700-1475 1250, Farbton: Kaltweiß, 4000 K, für 3 x Etage
Nachtrollo, manuell, für ONYX SV 700-1475 1250
Seitenteil (1), Panoramascheibe, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), geschlossen, für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), innen verspiegelt (links), für Serie ONYX SV 700-1475
Seitenteil (1), innen verspiegelt (rechts), für Serie ONYX SV 700-1475
Warenstopper, Plexiglas, für ONYX SV 700-1475 1250, H in mm: 30