Gewerbetiefkühlschrank TK 140 I
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	405314010 

- unterbaufähig
- 1 x CHR-Volltür, Schloss, Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung 
 
Hinweis:
Bei Unterbau ist bauseitig für eine ausreichende Entlüftung zu sorgen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	600
Tiefe (außen):	615
Höhe (außen):	830

Breite (innen):	474
Tiefe (innen):	443
Höhe (innen):	676 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	143
Nettoinhalt (l):	133 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Anschlusswert (Elektro):	0,10 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	0,72 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-15 bis -26 °C bei 38 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß, Edelstahltür 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	38
Nettogewicht (kg):	35 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
4 x Verdampferplatte, feststehend, bis zu 24 kg belastbar 

SONDERZUBEHÖR
Korb für Serie TK 140, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 467 x 275 x 157
Korb für Serie TK 140, weiß rilsaniert, B x T x H in mm: 467 x 435 x 138