COOL-LINE Universalkühltisch KT 13 3T
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435609001 

- für GN 1/1-100
- 3 x Volltür, CNS, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- eingeschäumter Verdampfer 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1365
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	877

Höhe (Korpus):	842

Tiefe bei geöffneter Tür:	1080

Breite (innen):	1295
Tiefe (innen):	515
Höhe (innen):	500 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	400
Nettoinhalt (l):	308 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,15
Energieverbrauch/ annum:	1150
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	120
Nettogewicht (kg):	110 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/1 - 150, CNS
GN-Behälter 1/1 - 200, CNS