Durchreicheschrank DR 560 HOT
Datenstand: 25.04.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	4792600711 

- zum Einsatz in Restaurants, Hotelküchen, Großküchen, Betriebskantinen, Mensen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Cateringbetrieben und der Gemeinschaftsverpflegung
- zum Warmhalten und Präsentieren von Speisen
- Durchreichmodell
- Frontbelüftung
- 2 x Glastür (1 vorn, 1 hinten), Sicherheits-Doppelverglasung, Schloss (in der Frontblende oben), ergonomische Griffleiste (je Tür), Türanschlag rechts | links (hinten)
- LED-Innenbeleuchtung
- Innenraum mit abgerundeten Ecken, in Hygieneausführung, Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Touch-Bedienfeld, mit Schutzklasse IP65, Temperaturregelung, WLAN-Schnittstelle (optional), Bluetooth-Schnittstelle (optional)
- Maschinenfach unten (außerhalb des Innenraums), aufklappbare Frontblende 
 
Hinweis:
DR 560 HOT kombinierbar mit DR 560 COLD. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	687
Tiefe (außen):	858
Höhe (außen):	2130

LEISTUNGSDATEN
Nettoinhalt (l):	565 

EIGENSCHAFTEN
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	1,00 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	85 °C  

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, galvanisiert 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	170