Heiße Theke ENIXE EN450 Hot Combi , L 2500
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	48914502500100 

- für GN 1/1-100, GN 1/2-100  oder GN 1/3-100
- kanalisierbar
- Panoramafrontscheibe, gerade, H in mm: 577, hochklappbar, mit Hebemechanismus, vertikale Slim-Scharniere, Edelstahl, Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- Antibeschlag-Front- und -Seitenscheibenbelüftung, gesondert schaltbar
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl, kratzfest, T in mm: 290
- Wärmelampe (unter oberer Abdeckung), gesondert schaltbar
- Touch-Steuerung
- Easy Touch Control, Steuerung für Auslagefläche und Heizstrahler, Digitalanzeige, Lichttaste (Steuerungspanel)
- Reinigungsablauf für bauseitigen Anschluss 
 
Hinweis:
Lichthelligkeit und Verdampfer-Lüftergeschwindigkeit durch einen Fachmann umstellbar. Standardfarbe weiß (D90). Frontblenden, Frontleiste und Seitenteile der Serie ENIXE auch in weiteren Farbtönen (teilweise gegen Aufpreis) lieferbar. Weiteres Zubehör sowie Selbstbedienungs-, Eck- oder ungekühlte Varianten auf Anfrage. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	1150
Höhe (außen):	1210

Tiefe (innen):	900 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	9,68 kW | 400 V | 3P+N+T | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch/ annum:	25439 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech / Kunststoff, weiß (D90), Sockelblende aus Edelstahl 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	280
Nettogewicht (kg):	250 

SONDERZUBEHÖR
Arbeitsplattenverbreiterung, für Serie ENIXE 2500
Auslagebereich, Edelstahl für ENCORE 3750, Modellreihe 900 H208
GN-Behälter 1/1 - 100, CNS
GN-Behälter 1/2 - 100, CNS
GN-Behälter 1/3 - 100, CNS
Innenwanne, Edelstahl für ENCORE 1250, Modellreihe 900 H208, (Wannenboden, Verdampfer Abdeckung, Lüfterkasten und Innen-Seitenteile)
Kanalisierung-Kit, für Serie ENIXE, zum Verbinden von Geräten der Serie
Schiebescheiben, Plexiglas, für Serie ENIXE 2500
Seitenteil (1), für Serie ENIXE, B in mm: 40
Steuerung "EASY TOUCH CONTROL", für Serie ENCORE, für zentralgekühlte Modelle
Zwischenseitenteil, 40 mm, verspiegelt, ENIXE HOT