Umluft-Fischkühlschrank KU 510 FISCH CNS
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711229001-0-M-0 

- für EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- zur Kühlung von frischem Fisch auf Eis in Behältern oder verpackter Ware
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 100° feststehend, CNS-Griffleiste, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundete Ecken, integrierter Bodenablauf
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, Abflussstutzen, vorinstalliert, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Führungsschienenhalter zur Reinigung herausnehmbar
- Verdampfer, CNS, an der Rückwand 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	840
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	2070

Tiefe bei geöffneter Tür:	1487

Breite (innen):	680
Tiefe (innen):	560
Höhe (innen):	1430 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	510
Nettoinhalt (l):	279 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	110
Anschlusswert (Elektro):	0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	3,00
Energieverbrauch/ annum:	843
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-2 bis 8 °C bei 32 °C UT und 80 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 / Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	152
Nettogewicht (kg):	138 

SERIENZUBEHÖR
10 x Polycarbonat-Behältern, weiß, B x T x H in mm: 600 x 400 x 100
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 140 bis 210 

SONDERZUBEHÖR
CNS-Einlegeboden für Fischbehälter