Glastürkühlschrank KU 175 G-SP
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435700175 

- zur Kühlung und Präsentation von Getränken
- LED-beleuchtetes Werbe-Display (oben), gewölbt
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Glastür, selbstschließend, Schloss, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (im Türrahmen), gesondert schaltbar
- Innenbehälter ohne Kompressorstufe
- mechanische Steuerung
- Innenthermometer, stufenlose Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	435
Tiefe (außen):	505
Höhe (außen):	2013

Breite (innen):	357
Tiefe (innen):	362
Höhe (innen):	1410 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	182
Nettoinhalt (l):	114 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	50
Anschlusswert (Elektro):	0,20 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,65
Energieverbrauch/ annum:	967
Energieeffizienzklasse:	F 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	70
Nettogewicht (kg):	64 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, justierbar
2 x Rollen
5 x Tragrost, weiß, kunststoffbeschichtet, B x T in mm: 342 x 266