COOL-LINE Tiefkühl-Lagerschrank RNX 200 GL
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	451200800 

- 1 x Ventilator für bewegte Kälte
- 1 x CHR-Volltür, selbstschließend, Aluminium-Profil, Schloss, Stangengriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- tiefgezogener Innenbehälter aus Kunststoff
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturalarm, Türalarm, Hauptschalter
- manuelle Abtauung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	598
Tiefe (außen):	679
Höhe (außen):	838

Tiefe bei geöffneter Tür:	1184

Breite (innen):	493
Tiefe (innen):	478
Höhe (innen):	635 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	200
Nettoinhalt (l):	97,2 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	statische Kühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	45
Anschlusswert (Elektro):	0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,81 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-23 bis -18 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	46
Nettogewicht (kg):	41 

SERIENZUBEHÖR
2 x Füße, vorn, justierbar
2 x Transportrollen, hinten
2 x Verdampferrost, mit Aluminiumrahmen, feststehend, bis 20 kg belastbar, B x T in mm: 458 x 445