Impuls-Wandkühlregal EURO BARBADOS 2.0 710-1520 HF300 2500 M2
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	454300710152025002 

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- anbaufähig
- Lieferung ohne Seitenteile (Sonderzubehör)
- LED-Innenbeleuchtung (im Deckenteil), gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich 
 
Hinweis:
Lieferung im stabilen Holzverschlag. Innenverkleidung sowie Front- und Seitenblenden in verschiedenen RAL-Farbtönen gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar. NordCap Service-Angebote zu Planung und Aufbau finden Sie unter https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_frischwarentheken.pdf oder https://www.nordcap.de/download/Beratungsunterstuetzung_wandkuehlregale.pdf. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2500
Tiefe (außen):	705
Höhe (außen):	1525

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	zentralgekühlt
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	Expansionsventil R-449A vorinstalliert
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1N | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	22,77
Energieeffizienzklasse:	D 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	3 bis 5 °C bei 25 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	3 (+25 °C UT und 60 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, verzinkt, pulverlackbeschichtet, RAL 9006 (Weißaluminium) 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0 

SERIENZUBEHÖR
1 x Bodenauslage
1 x Regalboden, T in mm: 300
1 x Regalboden, T in mm: 350
1 x Regalboden, T in mm: 400
PVC-Rammschutz, frontseitig 

SONDERZUBEHÖR
EC-Lüfter 2500, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Etagenbeleuchtung, rosa, 1250, 2500 (2), 3750 (3), LED, 3 Etagen, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Etagenbeleuchtung, weiß, 1250, 2500 (2), 3750 (3), LED, 3 Etagen, 4000K, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Kanalisierungskit, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Nachtrollo, manuell 2500, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Seitenteil, Panoramascheibe 710-1520 links, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Seitenteil, Panoramascheibe 710-1520 rechts, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Seitenteil, innen verspiegelt 710-1520 links, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Seitenteil, innen verspiegelt 710-1520 rechts, für Serie EURO BARBADOS 2.0
Steuerung, Full-System Dixell, für Serie EURO BARBADOS 2.0