Gewerbetiefkühlschrank TKU 400 INOX
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	46711232001-0-JM-0 

- für EN 600 x 400 mm, Einschub quer
- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- 1 x Volltür, CNS, selbstschließend, ab 100° feststehend, eingelassene Kunststoffgriffmulde, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Gestell für Auflageschienen (Abstand in mm: 60), werkzeugfrei wechselbar
- abgerundete Ecken
- elektronische Steuerung (in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach oben (außerhalb des Innenraums), Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil, Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	605
Höhe (außen):	1990

Tiefe bei geöffneter Tür:	1370

Breite (innen):	680
Tiefe (innen):	450
Höhe (innen):	1360 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	500
Nettoinhalt (l):	321 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	90 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-22 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF
Klimaklasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4509 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	129 

SONDERZUBEHÖR
Auflageschienen (2 Stk.)
EN-Tragrost 600 x 400 mm, grau rilsaniert