Speiseeiswagen CARRETTINO CARAPINE NEW BEIGE
Datenstand: 02.05.2026 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	453115020 

- zur temporären Kühlung und Präsentation von Speiseeis
- Glasaufsatz, 3-seitig geschlossen, Frontglas, gerade, Front-, Ober- und Seitenscheiben, gehärtet
- Arbeitsplatte, bedienseitig, Edelstahl
- 1 x Drehtür (im Heck)
- Spüle für Portionierung
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Heißgas), automatische Tauwasserverdunstung (Aggregatabwärme)
- 1 x hermetischer Kompressor 
 
Hinweis:
Nur die vollständig ausgefüllte und an NordCap zurückgesandte ISA-Garantiekarte berechtigt zum Gewährleistungsanspruch. Die Lieferung erfolgt im zerlegten Zustand. Montageaufwand für Räder, Glasaufbau und Dach. Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss. Abbildung ähnlich. Abbildung zeigt Version Classic mit eckigen Eisschalen. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	2000
Tiefe (außen):	1285
Höhe (außen):	2081

Breite (Korpus):	1662
Tiefe (Korpus):	702
Höhe (Korpus):	560

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Anschlusswert (Elektro):	0,47 kW | 230 V | 1 Ph | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	9,00
Energieverbrauch/ annum:	3285
Energieeffizienzklasse:	C 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	-16 bis -10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Stahlblech, pulverlackbeschichtet, cremegelb, mit Dekor 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	205