Neutrales Kochtresen-Element NTEC2-3P
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406352081 

- für GN 1/9
- für EasyCookingPRO Tischgeräte
- Lüftergeschwindigkeit regelbar (4-stufig)
- LED-Beleuchtung, bedienseitig
- bedienseitige Tellerablage
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- Filtersystem mit Lüftern und 2 x Carbon-Fettfilter, werkzeugfrei wechselbar, automatisches Luftfiltertsystem 
 
Hinweis:
Bei Verwendung von EasyCookingPRO-Tischgeräten kann die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Kochintensität angepasst werden. Ungekühlte Konsolen links und rechts für jeweils bis zu 2 x GN-Behälter 1/9 (nicht im Lieferumfang enthalten). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1231
Tiefe (außen):	788
Höhe (außen):	1284

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	15,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	177
Nettogewicht (kg):	155 

SERIENZUBEHÖR
1 x Tragrahmen, für 2 x GN-Behälter 1/9, links
1 x Tragrahmen, für 2 x GN-Behälter 1/9, rechts
2 x Fettfilter, Edelstahl, mit Gitter
2 x Filter, Kohlenstoff 
4 x Lenkrollen, 2 davon bedienseitig mit Bremse 

SONDERZUBEHÖR
Carbonfilter für NTEC und KTEC
GN 1/9 - 100, CNS
GN 1/9 - Deckel, CNS
Klappbrett für NTEC und KTEC, für seitliche Anbringung, inkl. Halterung, B x T in mm: 500 x 400
Küchenutensilien-Halter für NTEC und KTEC
Papierhalter für NTEC und KTEC
ungekühlte Schublade für NTEC und KTEC