Elektro-Bain-Marie EBM7 / 2/1 T
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372097 

- für GN 1/1-150
- 1 x Becken (in der Abdeckplatte) für GN 2/1, tiefgezogen, fugenlos
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Wasserfüllmarkierung, Wasserablauf nach vorn regelbar 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	803
Höhe (außen):	289

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	716
Höhe (Korpus):	251

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	3,00 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	40
Nettogewicht (kg):	27 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Einlegeboden für 400 mm-Elemente, für Bain-Maries, B x T x H in mm: 280 x 500 x 20
Einlegeboden für 800 mm-Elemente, für Bain-Maries, B x T x H in mm: 610 x 500 x 20