Elektro-Fritteuse EF7 / 1B14L
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372084 

- 1 x Standard-Becken, Heizelemente (innen liegend)
- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Auffangbehälter für Öl (unter dem Becken)
- Heizelemente zur Reinigung hochklappen
- thermostatische Temperaturregelung, Überhitzungsschutz 
 
Hinweis:
Lieferung ohne Stecker und Kabel. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	400
Tiefe (außen):	720
Höhe (außen):	942

Tiefe (Korpus):	700

Tiefe bei geöffneter Tür:	1073

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	8,70 kW | 400 V | 3N | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	45
Nettogewicht (kg):	35 

SERIENZUBEHÖR
1 x Fritteusenkorb, je Abteil, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125
4 x Füße, CNS, höhenverstellbar, H in mm: 150 bis 200 

SONDERZUBEHÖR
2 Fritteusenkörbe, für 14- und 15 l-Modelle, B x T x H in mm: 105 x 325 x 125
Abgaskamin-Aufsatz, für 400 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Fettablauf-Verlängerung, speziell für Sockelinstallation, B x Ø in mm: 400 x 30
Filter, für Fritteusen-Ölablassbehälter, Edelstahl
Fritteusenkorb, für 14- und 15 l-Modelle, B x T x H in mm: 225 x 325 x 125