Gasherd GH7 / 6FLT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372004 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen
- Pilot-Zündflamme, Zündsicherung je Brenner, Kontrollflamme je Brenner, Kochstellen-Abstellgitter aus emailliertem Gusseisen 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	1200
Tiefe (außen):	715
Höhe (außen):	332

Tiefe (Korpus):	700

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	33,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	65
Nettogewicht (kg):	55 

SERIENZUBEHÖR
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
Abgaskamin-Aufsatz, für 1200 mm-Elemente
Edelstahl-Stützring für Wokpfanne, für Nutzung mit offenen Brennern, Abstandhalter, EVO 700 und 900
Fortkochplatte, für 1 Brenner, für Serie EVO 700
Gas-Druckregler
Grillplatte für 1 Brenner, gerillt
Grillplatte für 1 Brenner, glatt
Schieberost über 2 Brenner, Edelstahl, für Herde der Serie EVO 700
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Gasherd 6-flammig, 50 mbar