COOL-LINE Pizzatisch PT 9
Datenstand: 11.02.2026 - 18:14 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	435208001 

- für GN 1/6-150
- Arbeitsplatte, Granit, gekühlt, mit Ausschnitt für 5 x GN 1-6 150
- 2 x Volltür, CNS, selbstschließend, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- abgerundeter Boden
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Verdampfer, dreiseitig eingeschäumt 
 
Hinweis:
Lieferung ohne GN-Behälter. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	900
Tiefe (außen):	700
Höhe (außen):	1100

Höhe (Korpus):	842

Tiefe bei geöffneter Tür:	1080

Breite (innen):	830
Tiefe (innen):	515
Höhe (innen):	526 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	260
Nettoinhalt (l):	225 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	68
Anschlusswert (Elektro):	0,16 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,20
Energieverbrauch/ annum:	803 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 32 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl 1.4372 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	102
Nettogewicht (kg):	103 

SERIENZUBEHÖR
1 x GN-Tragrost 1/1, weiß rilsaniert, je Türabteil
4 x Füße, justierbar 

SONDERZUBEHÖR
GN-Behälter 1/6 - 150, CNS