Glastürkühlschrank CC90
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	44590000 

- zum Einsatz in Besprechungs- und Konferenzräumen
- zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- Einsatzlücke zur Installation von Tragrosten (pro Seitenwand)
- 1 x Glastür, Dreifachverglasung, Türrrahmen aluminisiert, selbstschließend (soft close), Schloss (in der Frontblende unten), ergonomischer Stangengriff, Türanschlag rechts
- 2 x LED-Innenbeleuchtung (vertikal links und rechts)
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe, abgerundete Ecken, feuchtigkeitsableitende Oberflächen
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	565
Tiefe (außen):	540
Höhe (außen):	1180

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	90
Nettoinhalt (l):	85 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-600a
Kältemittel-Füllmenge (g):	36
Anschlusswert (Elektro):	0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	1,88
Energieverbrauch/ annum:	584
Energieeffizienzklasse:	E 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	0 bis 6 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF) 

VERKLEIDUNG
außen:	CHR 1.4016 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	105
Nettogewicht (kg):	75 

SERIENZUBEHÖR
1 x Auflagegestell, für Tragroste
1 x Bodenrost
3 x Tragrost, grau
4 x Rollen, 2 davon feststellbar