Auftisch-Induktionskochfeld GL2 7000 F
Datenstand: 21.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	5321755 

- für schnelles, präzises und energieeffizientes Erhitzen von Kochgeschirr
- CNS-Front- und Seitenplatten
- elektronische Steuerung je Kochzone
- Digitalanzeige, Touch-Bedienfeld, Ein-/Aus-Schalter pro Kochfeld, Zeit- und Temperaturregelung, Timer-Funktion, 20 Leistungsstufen je Kochzone einstellbar
- Luftfilter zur Reinigung entnehmbar
- Glaskeramik-Arbeitsfläche, B x T in mm: 370 x 650, Stärke in mm: 4, wasserdicht, hermetisch versiegelt 
 
Hinweis:
Lieferung mit Anschlusskabel ohne Stecker, geeignet für 1- oder 3-Phase-Netzanschluss. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	370
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	140

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Elektro
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Elektro):	2 x 3,50 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

VERKLEIDUNG
außen:	CNS 1.4301, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	15,5
Nettogewicht (kg):	12