Gas-Bratplatte GBP7 / 1 / 3GEV2HT
Datenstand: 12.04.2025 - 08:04 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	406372041 

- CNS-Front- und -Deckplatte, Stärke in mm: 1,5
- Erdgas-Düsen
- Piezo-Zündung 
 
Hinweis:
Laut Aufstellanforderungen für gewerbliche Gasgeräte (DVGW G 631) ist es erforderlich, dass Kochgeräte mit einem Anschlusswert ab 14 kW eine Abführung der Abgase über die Küchenlüftungsanlagen erhalten. Passende Anschlüsse finden Sie im Sonderzubehör. Flüssiggasdüsensatz erhältlich (Sonderzubehör). 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	800
Tiefe (außen):	730
Höhe (außen):	355

Breite (Korpus):	800
Tiefe (Korpus):	700
Höhe (Korpus):	251

EIGENSCHAFTEN
Energieart:	Gas
Aufstellungsart:	Tischgerät 

TECHNISCHE DATEN
Anschlusswert (Gas):	14,00 

VERKLEIDUNG
außen:	Seiten- und -Rückwandverkleidung: Edelstahl, Scotch-Brite-Schliffbild, umseitig abgerundete Kanten 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	84
Nettogewicht (kg):	70 

SERIENZUBEHÖR
1 x Schaber, glatt
1 x Spritzschutz, 3-seitig, Edelstahl
4 x Füße, justierbar
Fettablaufwanne 

SONDERZUBEHÖR
Abgas-Kondensator, für 800 mm-Elemente, B x Ø in mm: 800 x 150, Rohranschluss
Abgaskamin-Aufsatz, für 800 mm-Elemente
Abgaskamin-Gitter, 400 mm
Abgaskamin-Verbindungsring, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150
Umrüstkit auf Flüssiggasdüsen, für Bratplatten, 800 mm-Element, 50 mbar
Zugunterbrecher, für 800 mm-Elemente, Ø in mm: 150