Panorama-Kühlvitrine SNELLE 121 G
Datenstand: 28.02.2026 - 08:05 Uhr

Anbieter:	NordCap
Artikelnummer:	45511203 

- zur Kühlung und Präsentation von Konditoreiprodukten
- Panorama-Glasaufbau, eckig
- 1 x Glastür, Griff mit Chrom-Finish, Türanschlag rechts, werkseitig wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- LED-Innenbeleuchtung, splittergeschützt, gesondert schaltbar
- Luftleitbleche
- elektronische Steuerung (unten in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- automatische Abtauung (Kompressorstop), automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach untergebaut, Service- / Wartungskomponenten von vorn erreichbar 
 
Hinweis:
Glas-Zwischenborde lose beigelegt, Montage vor Ort erforderlich. Zur Nutzung ab 900 Meter über Normalnull bedarf es einer Spezialverglasung. Auch mit Linksanschlag ab Werk gegen Aufpreis lieferbar. Auch als Tiefkühlmodell auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an. 
 
ABMESSUNGEN (MM)
Breite (außen):	550
Tiefe (außen):	480
Höhe (außen):	1137

Höhe (Korpus):	1100

Tiefe bei geöffneter Tür:	880

Breite (innen):	375
Tiefe (innen):	274
Höhe (innen):	690 

LEISTUNGSDATEN
Bruttoinhalt (l):	120 

EIGENSCHAFTEN
Anschlussart:	steckerfertig
Kühlungsart:	Umluftkühlung
Aufstellungsart:	Standgerät 

TECHNISCHE DATEN
Kältemittel:	R-290
Kältemittel-Füllmenge (g):	80
Anschlusswert (Elektro):	0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz 

ENERGIEVERBRAUCH
Energieverbrauch / 24h:	2,17
Energieverbrauch/ annum:	792
Energieeffizienzklasse:	B 

TEMPERATURANGABEN
Temperaturbereich:	2 bis 10 °C bei 30 °C UT und 55 % RF
Klimaklasse:	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Relative Luftfeuchtigkeit:	75 % 

VERKLEIDUNG
außen:	Edelstahl / Aluminium, eloxiert, silber 

GEWICHTSANGABEN
Bruttogewicht (kg):	0
Nettogewicht (kg):	72